**附件4： 化学品清单**

**A类：**

抗菌素条例中规定的任何物质

石棉

危险药物

危险物品，如压缩性气体、水反应性材料（如电石，金属钠）、可自燃的材料（如镁合金，白磷或黄磷）、氧芴（Dibenzofurans, 农药）、二噁英（Dioxins, 危害人类健康）、杀虫剂、毒物、多氯联苯。

**B类：**

锑及其化合物

砷化合物

钡化合物

铍及其化合物

硼化合物

镉及其化合物

含铬制革固体废物

铬及其化合物

钴及其化合物

铜化合物和蚀刻剂

氰化物

危险物品，腐蚀性废料（如乙酸等）、毒性物质（如苯胺，四氯化碳等）、可燃气体（如

乙醚，CS2等）、助燃剂（如硝酸盐，高氯酸盐等）、易燃物品（如薄膜，

乌洛托品等）、其他物品（如过氧化苯酰，硝化棉等）

卤代有机溶剂及其化合物

铅及其化合物

锰及其化合物

汞及其化合物

发动机润滑用的矿物油

矿物油，未在别处说明的

镍及其化合物

非卤代有机溶剂及其化合物

有机铅化合物

有机汞化合物

有机锡化合物

涂料

杀虫剂

医药产品，未在别处说明的

磷化合物，磷酸盐除外

硒化合物

银化合物

硫化物

铊及其化合物

锡化合物

钒化合物

锌化合物

酸，碱，腐蚀性化合物

浓度大于10%的乙酸

酸或酸性溶液，未在别处说明的，酸度相当于浓度在5%以上硝酸的酸溶液

浓度大于10%的氨溶液

碱或碱溶液，未在别处说明的，碱度相当于浓度在1%以上氢氧化钠的碱溶液

浓度大于1%的铬酸

浓度大于5%的氟硼酸

浓度大于10%的甲酸

浓度大于5%的盐酸

浓度大于0.1%的氢氟酸

浓度大于8%的过氧化氢溶液

浓度大于5%的硝酸

浓度大于5%的高氯酸

浓度大于5%的磷酸

浓度大于1%的氢氧化钾溶液

含5%以上活性氯的次氯酸钾溶液

浓度大于1%的氢氧化钠溶液

含5%以上活性氯的次氯酸纳溶液

浓度大于5%的硫酸